IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "Номер проекта"
Time stamp: "2018-04-06T08:25:37"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20150714_1515(x64) - Exporter 16.0.490.0 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)"

People and organizations
  Person "i.voinskiy" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "i.voinskiy" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)" | change NOCHANGE | created 1522992099 (2018-04-06T05:21:39Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "Номер проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "Статус проекта"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 45′ 25.090026″ | longitude 37° 36′ 54.074707″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Укажите адрес", "Москва", "Россия"
      IFCBUILDINGSTOREY "Уровень 1" | long name "Уровень 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Энвин ЭКО-60" | object type "Энвин ЭКО-60" | names: "deceuninck_okonniy_blok_odnostvorchatiy_s_framugoi_sverhu:Энвин ЭКО-60:401730" | material: materials ("ПВХ, белый", "Термопластическая смола", "Стекло", "Лист оцинкованый, белый") | property sets: Pset_WindowCommon, Видимость, Данные, Зависимости, Идентификация, Общие

Types
  IFCWINDOWSTYLE "Энвин ЭКО-60" | 1 occurrence | material: materials ("ПВХ, белый", "Термопластическая смола", "Стекло", "Лист оцинкованый, белый") | property sets: deceuninck_okonniy_blok_odnostvorchatiy_s_framugoi_sverhu:Энвин ЭКО-60:401730, Данные, Идентификация, Материалы и отделка, Общие, Прочее

Property sets
  Прочее | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Адрес проекта = "Укажите адрес" (IFCTEXT)
    Дата утверждения проекта = "Дата выпуска" (IFCTEXT)
    Заказчик = "Владелец" (IFCTEXT)
    Категория = "Сведения о проекте" (IFCLABEL)
    Наименование проекта = "Наименование проекта" (IFCTEXT)
    Номер проекта = "Номер проекта" (IFCTEXT)
    Статус проекта = "Статус проекта" (IFCTEXT)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя семейства = "Уровень" (IFCTEXT)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Высота верхнего бруса = 799.999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Категория = "Окна" (IFCLABEL)
    Код основы = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Код типа = "deceuninck_okonniy_blok_odnostvorchatiy_s_framugoi_sverhu: Энвин ЭКО-60" (IFCLABEL)
    Монтажный зазор.Левый = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Правый = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Откосы.Глубина = 10.0000000009735 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Отлив.Свес = 35. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Подоконник.Глубина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Проем.Окно.Высота = 1954.99999999998 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Проем.Окно.Ширина = 839.999999999998 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Рама.Окно.Высота = 1900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Рама.Окно.Ширина = 800.000000000001 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Семейство = "deceuninck_okonniy_blok_odnostvorchatiy_s_framugoi_sverhu: Энвин ЭКО-60" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "deceuninck_okonniy_blok_odnostvorchatiy_s_framugoi_sverhu: Энвин ЭКО-60" (IFCLABEL)
    Тип = "deceuninck_okonniy_blok_odnostvorchatiy_s_framugoi_sverhu: Энвин ЭКО-60" (IFCLABEL)
    Четверть.Врхняя = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Левая = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Правая = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
    Код типа = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Высота профиля имоста = 82. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота профиля створки = 76. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Имя семейства = "deceuninck_okonniy_blok_odnostvorchatiy_s_framugoi_sverhu" (IFCTEXT)
    Категория = "Окна" (IFCLABEL)
    Стеклопакет.Толщина = 32. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    FireRating = "Е-15" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Энвин ЭКО-60" (IFCIDENTIFIER)
  Видимость | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Отлив.Видимость = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Подоконник. Видимость = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Четверть левая.Видимость = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Четверть правая.Видимость = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Данные | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Rпривед = 0.542920240226238 (IFCREAL)
    Площаль элемента = 1.52 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Расчетное значение ветровой нагрузки = 400. (IFCREAL)
  Данные | properties | on 1 type object
    Rед = 1. (IFCREAL)
    Rпрофиля = 0.68 (IFCREAL)
    Rстеклопакета = 0.64 (IFCREAL)
    λ краевой зоны стеклопакета = 0.06 (IFCREAL)
    ГОСТ = "ГОСТ 30673-2013" (IFCTEXT)
    Наименование = "Окно 1-ствустворчатое с фрамугой сверху Энвин ЭКО-60" (IFCTEXT)
    Огнестойкость = "Е-15" (IFCTEXT)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Высота нижнего бруса = 799.999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Уровень = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Фасад = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Базовая отметка = "Базовая точка проекта" (IFCIDENTIFIER)
  Идентификация | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Название организации = "" (IFCTEXT)
    Наименование здания = "" (IFCTEXT)
    Описание организации = "" (IFCTEXT)
    Разработал = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Марка = "2" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя = "Уровень 1" (IFCTEXT)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Построение этажа = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя типа = "Верхний брус 8 мм" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    Watermarked By = "" (IFCTEXT)
    Заголовок OmniClass = "Windows" (IFCTEXT)
    Имя типа = "Энвин ЭКО-60" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Кодовое имя = "" (IFCTEXT)
    Маркировка типоразмера = "38" (IFCTEXT)
    Номер OmniClass = "23.30.20.00" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Общие | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Завод-изготовитель = "ООО Декёнинк Рус, Россия" (IFCTEXT)
    Приточный клапан = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Система фурнитуры = "" (IFCTEXT)
  Общие | properties | on 1 type object
    Артикул импоста/армирование импоста = "TE 60D / 20 x 35" (IFCTEXT)
    Артикул рамы/армирование рамы = "LE 60D / AR1" (IFCTEXT)
    Артикул створки/армирование рстворки = "ZE 60D / AR1" (IFCTEXT)
    Профильная система = "Энвин ЭКО 60" (IFCTEXT)
    Толщина стеклопакета = "32" (IFCTEXT)
    Формула стеклопакета = "" (IFCTEXT)
    Цвет профиля = "" (IFCTEXT)
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    ADSK_Высота рамы = 1900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    ADSK_Ширина рамы = 800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота проема = 1955. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота створки = 1600. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Верх = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Низ = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Спереди = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 0.0867110239999728 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 3.60486499999982 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Фрамуга верхняя.Высота = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Высота = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Глубина = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Ширина = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина проема = 840. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Расчетная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 1 type object
    Высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота подоконника по умолчанию = 799.999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота профиля рамы = 62. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Боковой = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примерная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примерная ширина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина профиля = 60. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Стадии | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Стадия возведения = "Новая конструкция" (IFCLABEL)
  Строительство | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    ADSK_Позиция = "" (IFCTEXT)
    Подоконник = "ПВХ 250" (IFCLABEL)
    Створка = "Поворотная право" (IFCLABEL)
    Четверть = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Строительство | properties | on 1 type object
    Замыкание стены = "По основе" (IFCIDENTIFIER)
    Класс профиля = "Тип В" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Графика | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Вес линий = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Обозначение = "Заголовок уровня - Окружность: Заголовок уровня - Окружность" (IFCLABEL)
    Образец линий = "Центр" (IFCLABEL)
    Стандартное обозначение второго конца = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Стандартное обозначение первого конца = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Цвет = 0 (IFCINTEGER)
  deceuninck_okonniy_blok_odnostvorchatiy_s_framugoi_sverhu:Энвин ЭКО-60:401730 | predefined | on 1 type object
  Материалы и отделка | properties | on 1 type object
    Материал-Отлив = "Лист оцинкованый, белый" (IFCLABEL)
    Материал-Подоконник = "ПВХ, белый" (IFCLABEL)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 type object
    Аналитическая конструкция = "<Нет>" (IFCTEXT)