IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "Номер проекта"
Time stamp: "2018-04-06T13:15:25"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20150714_1515(x64) - Exporter 16.0.490.0 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)"

People and organizations
  Person "i.voinskiy" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "i.voinskiy" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)" | change NOCHANGE | created 1522996545 (2018-04-06T06:35:45Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "Номер проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "Статус проекта"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 45′ 25.090026″ | longitude 37° 36′ 54.074707″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Укажите адрес", "Москва", "Россия"
      IFCBUILDINGSTOREY "Уровень 1" | long name "Уровень 1" | elevation 0.
        contains 2 elements
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:Типовой - 200мм" | object type "Базовая стена:Типовой - 200мм:398" | names: "Базовая стена:Типовой - 200мм:401511" | material: layers "Базовая стена:Типовой - 200мм" ("Стена по умолчанию" 200.) | property sets: Зависимости, Несущие конструкции, Прочее, Размеры, Стадии, Pset_WallCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Портал HST 76 - Схема А" | object type "Портал HST 76 - Схема А" | names: "portal_deceuninck_shema-a:Портал HST 76 - Схема А:422440" | material: materials ("Окна_ПВХ<БелыйМатовый", "Стекло", "ПВХ, белый", "Термопластическая смола", "Металл крашеный белый матовый") | property sets: Pset_DoorCommon, Видимость, Данные, Зависимости, Идентификация, Общие

Types
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:Типовой - 200мм" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Базовая стена:Типовой - 200мм" ("Стена по умолчанию" 200.) | property sets: Графика, Идентификация, Прочее, Свойства аналитической модели, Строительство
  IFCDOORSTYLE "Портал HST 76 - Схема А" | 1 occurrence | material: materials ("Окна_ПВХ<БелыйМатовый", "Стекло", "ПВХ, белый", "Термопластическая смола", "Металл крашеный белый матовый") | property sets: portal_deceuninck_shema-a:Портал HST 76 - Схема А:422440, Данные, Идентификация, Общие, Прочее, Размеры

Property sets
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Базовая зависимость = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
    Граница помещения = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Зависимость сверху = "Уровень: Уровень 2" (IFCLABEL)
    Линия привязки = "Осевая линия стены" (IFCIDENTIFIER)
    Неприсоединенная высота = 4000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примыкание сверху = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Примыкание снизу = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Размер выступа сверху = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Размер выступа снизу = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Связь с формообразующим элементом = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Смещение сверху = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Смещение снизу = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Высота нижнего бруса = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Уровень = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Фасад = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Базовая отметка = "Базовая точка проекта" (IFCIDENTIFIER)
  Несущие конструкции | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Включить аналитическую модель = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Использование в конструкции = "Ненесущая" (IFCIDENTIFIER)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Прочее | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Адрес проекта = "Укажите адрес" (IFCTEXT)
    Дата утверждения проекта = "Дата выпуска" (IFCTEXT)
    Заказчик = "Владелец" (IFCTEXT)
    Категория = "Сведения о проекте" (IFCLABEL)
    Наименование проекта = "Наименование проекта" (IFCTEXT)
    Номер проекта = "Номер проекта" (IFCTEXT)
    Статус проекта = "Статус проекта" (IFCTEXT)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Категория = "Стены" (IFCLABEL)
    Код типа = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Высота верхнего бруса = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Категория = "Двери" (IFCLABEL)
    Код основы = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Код типа = "portal_deceuninck_shema-a: Портал HST 76 - Схема А" (IFCLABEL)
    Монтажный зазор.Левый = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Правый = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Откосы.Глубина = 316.999999999995 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Семейство = "portal_deceuninck_shema-a: Портал HST 76 - Схема А" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "portal_deceuninck_shema-a: Портал HST 76 - Схема А" (IFCLABEL)
    Тип = "portal_deceuninck_shema-a: Портал HST 76 - Схема А" (IFCLABEL)
    Четверть.Врхняя = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Левая = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Правая = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
    Код типа = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя семейства = "Уровень" (IFCTEXT)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Имя семейства = "Базовая стена" (IFCTEXT)
    Категория = "Стены" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Имя семейства = "portal_deceuninck_shema-a" (IFCTEXT)
    Категория = "Двери" (IFCLABEL)
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Длина = 8000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 4.93534599999953 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 24.88135 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ADSK_Высота рамы = 2400. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    ADSK_Ширина рамы = 3100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота проема = 2455. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Верх = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Низ = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Спереди = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 0.641147051999972 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 10.567066 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Четверть.Высота = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Глубина = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Четверть.Ширина = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина проема = 3140. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Расчетная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 1 type object
    Высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Монтажный зазор.Боковой = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примерная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примерная ширина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Толщина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина профиля = 76. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Стадии | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Стадия возведения = "Новая конструкция" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Типовой - 200мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    FireRating = "Е-30" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Портал HST 76 - Схема А" (IFCIDENTIFIER)
  Видимость | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Четверть левая.Видимость = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Четверть правая.Видимость = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Данные | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Rпривед = 0.625143507159166 (IFCREAL)
    Площаль элемента = 7.44 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Расчетное значение ветровой нагрузки = 400. (IFCREAL)
  Данные | properties | on 1 type object
    Rед = 1. (IFCREAL)
    Rпрофиля = 0.77 (IFCREAL)
    Rстеклопакета = 0.76 (IFCREAL)
    λ краевой зоны стеклопакета = 0.06 (IFCREAL)
    ГОСТ = "RAL-GZ 716/1" (IFCTEXT)
    Наименование = "Портал HST 76 Схема А" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Название организации = "" (IFCTEXT)
    Наименование здания = "" (IFCTEXT)
    Описание организации = "" (IFCTEXT)
    Разработал = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Марка = "6" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя = "Уровень 1" (IFCTEXT)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Построение этажа = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя типа = "Верхний брус 8 мм" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    Имя типа = "Типовой - 200мм" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    Заголовок OmniClass = "Windows" (IFCTEXT)
    Имя типа = "Портал HST 76 - Схема А" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Кодовое имя = "" (IFCTEXT)
    Маркировка типоразмера = "34" (IFCTEXT)
    Номер OmniClass = "23.30.20.00" (IFCTEXT)
    Огнестойкость = "Е-30" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Общие | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Завод-изготовитель = "Инаутик ГмбХ, Германия" (IFCTEXT)
    Система фурнитуры = "" (IFCTEXT)
  Общие | properties | on 1 type object
    Артикул импоста/армирование импоста = "" (IFCTEXT)
    Артикул рамы/армирование рамы = "HS 176 / NA 57" (IFCTEXT)
    Артикул створки/армирование рстворки = "HS 4761D / NA 66" (IFCTEXT)
    Профильная система = "HST 76" (IFCTEXT)
    Толщина стеклопакета = "48" (IFCTEXT)
    Формула стеклопакета = "" (IFCTEXT)
    Цвет профиля = "" (IFCTEXT)
  Строительство | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ADSK_Позиция = "" (IFCTEXT)
    Класс профиля = "Тип А" (IFCTEXT)
    Открывание влево = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Открывание вправо = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Порог = "Пластиковый HS 176 (Отлив не выступает за раму)" (IFCLABEL)
    Четверть = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Строительство | properties | on 1 type object
    Огибание в местах вставки элементов = "Нет" (IFCIDENTIFIER)
    Огибание в торцах стен = "Нет" (IFCIDENTIFIER)
    Функция = "Наружные слои" (IFCIDENTIFIER)
    Ширина = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Строительство | properties | on 1 type object
    Замыкание стены = "По основе" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Графика | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Вес линий = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Обозначение = "Заголовок уровня - Окружность: Заголовок уровня - Окружность" (IFCLABEL)
    Образец линий = "Центр" (IFCLABEL)
    Стандартное обозначение второго конца = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Стандартное обозначение первого конца = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Цвет = 0 (IFCINTEGER)
  Графика | properties | on 1 type object
    Цвет штриховки при низкой детализации = 0 (IFCINTEGER)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 type object
    Коэффициент поглощения = 0.7 (IFCREAL)
    Шероховатость = 3 (IFCINTEGER)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 type object
    Аналитическая конструкция = "<Нет>" (IFCTEXT)
  portal_deceuninck_shema-a:Портал HST 76 - Схема А:422440 | predefined | on 2 type objects