IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView, QuantityTakeOffAddOnView]"
File name: "ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб""
Time stamp: "2018-06-03T16:13:15"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160314_0715(x64) - Exporter 16.0.1124.0 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)"

People and organizations
  Person "asyak" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "asyak" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)" | change NOCHANGE | created 1527530900 (2018-05-28T18:08:20Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"" | long name "Наименование проекта"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 45′ 25.090026″ | longitude 37° 36′ 54.074707″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Москва", "Россия"
      IFCBUILDINGSTOREY "Уровень 1" | long name "Уровень 1" | elevation 0.
        contains 6 elements
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:Типовой - 200мм" | object type "Базовая стена:Типовой - 200мм:1740" | names: "Базовая стена:Типовой - 200мм:341279" | material: layers "Базовая стена:Типовой - 200мм" ("Стена по умолчанию" 200.) | property sets: BaseQuantities, Зависимости, Несущие конструкции, Прочее, Размеры, Стадии
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Пластиковый уголок с сеткой длина 500" | object type "Пластиковый уголок с сеткой длина 500" | names: "Усиление наружного угла:Пластиковый уголок с сеткой длина 500:341281", "Усиление наружного угла:Пластиковый уголок с сеткой длина 500:341282" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Зависимости, Прочее, Размеры, Стадии
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" | object type "Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" | names: "Усиление наружного угла:Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500:459165", "Усиление наружного угла:Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500:459202" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Зависимости, Прочее, Размеры, Стадии
          1 x IFCANNOTATION

Types
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:Типовой - 200мм" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Базовая стена:Типовой - 200мм" ("Стена по умолчанию" 200.) | property sets: Графика, Идентификация, Прочее, Свойства аналитической модели, Строительство
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Пластиковый уголок с сеткой длина 500" | 2 occurrences | property sets: Идентификация, Прочее, Размеры, Текст
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" | 2 occurrences | property sets: Идентификация, Прочее, Размеры, Текст

Property sets
  Прочее | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Адрес проекта = "" (IFCTEXT)
    Дата утверждения проекта = "Дата выпуска" (IFCTEXT)
    Заказчик = "Владелец" (IFCTEXT)
    Категория = "Сведения о проекте" (IFCLABEL)
    Наименование объекта = "Альбом технических решений ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"" (IFCTEXT)
    Наименование проекта = "Наименование проекта" (IFCTEXT)
    Номер проекта = "ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб"" (IFCTEXT)
    Статус проекта = "" (IFCTEXT)
  Прочее | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Категория = "Обобщенные модели" (IFCLABEL)
    Код основы = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Код типа = "Усиление наружного угла: Пластиковый уголок с сеткой длина 500" (IFCLABEL)
    Семейство = "Усиление наружного угла: Пластиковый уголок с сеткой длина 500" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Усиление наружного угла: Пластиковый уголок с сеткой длина 500" (IFCLABEL)
    Тип = "Усиление наружного угла: Пластиковый уголок с сеткой длина 500" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Категория = "Обобщенные модели" (IFCLABEL)
    Код основы = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Код типа = "Усиление наружного угла: Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" (IFCLABEL)
    Семейство = "Усиление наружного угла: Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Усиление наружного угла: Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" (IFCLABEL)
    Тип = "Усиление наружного угла: Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя семейства = "Уровень" (IFCTEXT)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Категория = "Стены" (IFCLABEL)
    Код типа = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
    Код типа = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Имя семейства = "Базовая стена" (IFCTEXT)
    Категория = "Стены" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Анатационное обозначение сетка = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Анатационное обозначение сетка правый = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Анатационное обозначение уголок с сеткой = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Анатационное обозначение уголок с сеткой правый = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Имя семейства = "Усиление наружного угла" (IFCTEXT)
    Категория = "Обобщенные модели" (IFCLABEL)
    Пластиковый уголок с сеткой = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Пластиковый уголок с сеткой правый = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Фасадная стеклосетка = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Фасадная стеклосетка правый = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Прочее: 1 more content on 0 objects not shown
  Идентификация | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Название организации = "" (IFCTEXT)
    Наименование здания = "" (IFCTEXT)
    Описание организации = "" (IFCTEXT)
    Разработал = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя типа = "Верхний брус 8 мм" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя = "Уровень 1" (IFCTEXT)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Построение этажа = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    Имя типа = "Типовой - 200мм" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    URL = "http://www.penoplex.ru/use/steny/" (IFCTEXT)
    Заголовок OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Изготовитель = "http://www.penoplex.ru/" (IFCTEXT)
    Имя типа = "Пластиковый уголок с сеткой длина 500" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Кодовое имя = "" (IFCTEXT)
    Комментарии к типоразмеру = "Усиление наружного угла цокольного этажа уголок с сеткой" (IFCTEXT)
    Номер OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    URL = "http://www.penoplex.ru/use/steny/" (IFCTEXT)
    Заголовок OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Изготовитель = "http://www.penoplex.ru/" (IFCTEXT)
    Имя типа = "Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Кодовое имя = "" (IFCTEXT)
    Комментарии к типоразмеру = "Усиление наружного угла цокольного этажа уголок с сеткой" (IFCTEXT)
    Номер OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Зависимости | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Смещение по высоте = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Уровень = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Базовая отметка = "Базовая точка проекта" (IFCIDENTIFIER)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Базовая зависимость = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
    Граница помещения = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Линия привязки = "Осевая линия стены" (IFCIDENTIFIER)
    Неприсоединенная высота = 500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примыкание сверху = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Примыкание снизу = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Размер выступа сверху = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Размер выступа снизу = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Связь с формообразующим элементом = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Смещение сверху = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Смещение снизу = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Фасад = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Графика | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Вес линий = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Обозначение = "Заголовок уровня - Окружность: Заголовок уровня - Окружность" (IFCLABEL)
    Образец линий = "Осевая линия 1" (IFCLABEL)
    Стандартное обозначение второго конца = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Стандартное обозначение первого конца = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Цвет = 0 (IFCINTEGER)
  Графика | properties | on 1 type object
    Цвет штриховки при низкой детализации = 0 (IFCINTEGER)
  BaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    GrossFootprintArea = 0.0679999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.169999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0339999999999999 [CUBIC_METRE]
    Height = 500. [MILLI METRE]
    Length = 339.999999999999 [MILLI METRE]
    Width = 200. [MILLI METRE]
  Несущие конструкции | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Включить аналитическую модель = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Использование в конструкции = "Ненесущая" (IFCIDENTIFIER)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Размеры | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Объем = 3.80000000000008E-5 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 0.152374000000004 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Длина = 339.999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 0.0339999999999999 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 0.169999999999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Расчетная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 2 type objects
    Длина = 500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Толщина слоя штукатурки = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Стадии | properties | on 5 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Стадия возведения = "Стадия 1" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Типовой - 200мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Пластиковый уголок с сеткой длина 500" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Пластиковый уголок с сеткой правый длина 500" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "http://www.penoplex.ru/" (IFCLABEL)
  Текст | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Примечание = "м.п." (IFCTEXT)
  Текст | properties | on 2 type objects
    Контакты = "penoplex@penoplex.ru" (IFCTEXT)
    Разработчик = "support@bimlib.ru" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 type object
    Коэффициент поглощения = 0.7 (IFCREAL)
    Шероховатость = 3 (IFCINTEGER)
  Строительство | properties | on 1 type object
    Огибание в местах вставки элементов = "Нет" (IFCIDENTIFIER)
    Огибание в торцах стен = "Нет" (IFCIDENTIFIER)
    Функция = "Наружные слои" (IFCIDENTIFIER)
    Ширина = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]